ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

29июля2019 *г.* №74

«О проведении обязательных и внеочередных медицинских осмотров работающих»

(рег. № 8/34675 от 03.10.2019)

<ИЗВЛЕЧЕНИЕ>

28. При воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, указанных в [приложении 1](file:///P:\.profile\gbinfo\aleksane\Temp\410620.htm#a4), периодичность прохождения периодических медосмотров определяется по результатам оценки условий труда со следующей периодичностью:

**1 раз в год:**

при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, которые по результатам оценки условий труда отнесены к вредным третьего класса третьей, четвертой степени (класс 3.3, 3.4) и (или) опасным четвертого класса (класс 4);

при воздействии химических факторов (химических веществ 1-го и (или) 2-го класса опасности), указанных в [пункте 1](file:///P:\.profile\gbinfo\aleksane\Temp\410620.htm#a17) приложения 1;

при воздействии химических факторов, указанных в [подпункте 1.2.2](file:///P:\.profile\gbinfo\aleksane\Temp\410620.htm#a18) пункта 1 приложения 1;

при воздействии биологических факторов, указанных в подпунктах [2.4](file:///P:\.profile\gbinfo\aleksane\Temp\410620.htm#a13), 2.5, [2.8](file:///P:\.profile\gbinfo\aleksane\Temp\410620.htm#a14) пункта 2 приложения 1;

при воздействии физических факторов, указанных в подпунктах [4.1.1](file:///P:\.profile\gbinfo\aleksane\Temp\410620.htm#a19), [4.6](file:///P:\.profile\gbinfo\aleksane\Temp\410620.htm#a16) пункта 4 приложения 1;

**1 раз в 2 года:**

при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, которые по результатам оценки условий труда отнесены к вредным третьего класса первой, второй степени (класс 3.1, 3.2);

при воздействии химических факторов, указанных в подпунктах [1.2.5](file:///P:\.profile\gbinfo\aleksane\Temp\410620.htm#a20), [1.2.7](file:///P:\.profile\gbinfo\aleksane\Temp\410620.htm#a21) и 1.2.8 пункта 1 приложения 1;

при воздействии биологических факторов, указанных в подпунктах [2.1–2.3](file:///P:\.profile\gbinfo\aleksane\Temp\410620.htm#a22), [2.6](file:///P:\.profile\gbinfo\aleksane\Temp\410620.htm#a23) и 2.7 пункта 2 приложения 1;

при воздействии аэрозолей преимущественно фиброгенного и смешанного типа действия, указанных в подпунктах [3.1–3.8](file:///P:\.profile\gbinfo\aleksane\Temp\410620.htm#a24) пункта 3 приложения 1;

**1 раз в 3 года:**

при воздействии химических факторов (химических веществ 3-го и (или) 4-го класса опасности), указанных в [пункте 1](file:///P:\.profile\gbinfo\aleksane\Temp\410620.htm#a17) приложения 1, которые по результатам оценки условий труда отнесены к допустимым (класс 2);

при воздействии химических факторов, указанных в подпунктах [1.2.1](file:///P:\.profile\gbinfo\aleksane\Temp\410620.htm#a25), [1.2.3](file:///P:\.profile\gbinfo\aleksane\Temp\410620.htm#a26), 1.2.4 и [1.2.6](file:///P:\.profile\gbinfo\aleksane\Temp\410620.htm#a27) пункта 1 приложения 1, которые по результатам оценки условий труда отнесены к допустимым (класс 2).